Załącznik nr 4

**Program Rządowy „Posiłek w Szkole i w domu 2021” Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie Opis przedmiotu zamówienia**

* **Kuchnia gazowa, 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, typu STALGAST lub równoważne**

**-** wymiary zewnętrzne 1200 x 700x 850

|  |  |
| --- | --- |
| - zasilanie: | gaz/prąd |

- moc przyłączeniowa 36,5 Kw

- moc elektryczna piekarnika 7,03 Kw

- żeliwne ruszty

- zabezpieczenie przeciwwypływowe

- ergonomiczne pokrętła

- panel przedni grawerowany laserowo

- kontrolki pracy oraz zasilania

- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania

- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm

|  |  |
| --- | --- |
| * **Zmywarka wyparzarka kapturowa, typu STALGAST lub równoważne**   **-** wymiary zewnętrzne 690 x 794 x 1500 (S x G x W)  - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania  - sterowanie elektromechaniczne  - precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego  - cykl mycia 120 s lub 180 s  - wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h  - pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)  - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory  - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)  - zużycie wody 2.5 l/cykl  - moc grzałki komory - 3 Kw  - moc grzałki bojlera - 10 Kw  - kosz 500x500 mm  - nóżki regulowane ~45 mm  - wysokość komory wsadowej ~415 mm   * **Patelnia uchylna , typu STALGAST lub równoważne**   - wymiary: 800x700x900 [mm] |  |
| - moc całkowita: 9,0Kw  - pojemność robocza: 50 L  - powierzchnia robocza: 0,3m²  - napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz  - przechył misy: ręczny  - płynna regulacja temperatury w zakresie od 50oC do 275oC   * **Szafa chłodnicza 670 L, typu STALGAST lub równoważne**   - wymiary 740 x 830 x 2000 (S x G x W), - nowoczesna technologia, - komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej, - cichy agregat, - elektroniczny sterownik, - automatyczne odszranianie/rozmrażanie oraz odparowanie skroplin, - filtr przeciwpyłkowy, - automatyczne odparowanie skroplin, - izolacja z pianki poliuretanowej, - grubość ścianki 60 mm, - regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, - 3 półki GN2/1 z kompletem prowadnic, - samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz, - profilowany uchwyt drzwi, - grzałki przylgni w szafie mroźniczej, - wymiary półek (WxD): 530x650 mm   * **Okap centralny, wyciągowy, typu STALGAST lub równoważne**   - wymiary 3500 x 2400 x 450,  - wentylator promieniowy,  - ze stali nierdzewnej,  - filtry tłuszczowe,   * **Talerz płaski obiadowy**   - możliwość mycia w zmywarce, średnica: 240 mm   * **Talerz głęboki**   **-** możliwość mycia w zmywarce, średnica: 240 mm   * **Kubek do napojów gorących**   **-** szkło hartowane, możliwość mycia w zmywarce, poj. 250 ml   * **Łyżka**   **-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 190 mm   * **Widelec**   **-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 190 mm   * **Nóż**   **-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 190 mm   * **Łyżeczka**   **-** stal nierdzewna, możliwość mycia w zmywarce, 139 mm   * **Maszynka do mielenia mięsa, typu STALGAST lub równoważne**   - podstawa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej,  - taca wykonana ze stali nierdzewnej,  - rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka,  - lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium,  - gardziel wykonana z odlewu żeliwa,  - ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium,  - regulowane antypoślizgowe nóżki,  - w standardzie sitka 5 i 8 mm,  - średnica sitka 68 mm. Stół przyścienny, z drzwiami suwanymi  * Konstrukcja : spawana * Ilość półek : 1 szt * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Szerokość - W : 1200 mm * Głębokość - D : 600 mm * Wysokość - H : 850 mm * **Stół z dwoma zlewami, typu STALGAST lub równoważne** * Stół spawany * Wymiary 1000 x 600 x 800 * Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm * Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 * Komory umieszczone centralnie * Drzwi skrzydłowe * Korpus szafki bez ściany tylnej * Blat tłoczony * Wysoki standard higieniczny * **Garnek 10 L z pokrywką, typu STALGAST lub równoważne**  |  |  | | --- | --- | | - Wysokość - H: | 360 mm | | - Średnica: | 450 mm | | - Pojemność - V: | 57.3 l | | - Mycie w zmywarce: | 1 | | - Przystosowane do kuchni gazowej: | 1 | | - Materiał wykonania: | stal nierdzewna |  Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, O 360 mm, V 36.6 l 011362 typu STALGAST lub równoważne  |  |  | | --- | --- | | - Wysokość - H: | 360 mm | | - Średnica: | 360 mm | | - Pojemność - V: | 36.6 l | | - Mycie w zmywarce: | 1 | | - Przystosowane do kuchni gazowej: | 1 | | - Materiał wykonania: | stal nierdzewna | | - Marka: | Stalgast |  **Naświetlacz bakteriobójczy do 30 jaj | REDFOX, RM-NJ2**  - Naświetlacz bakteriobójczy do 30 jaj o długości 18,4 cm, szerokości 46 cm i wysokości 38 cm  -Pozwala on zlikwidować bakterie, pleśnie i ich zarodniki na powierzchni jaj z bardzo wysoką skutecznością.  - Naświetlacz daje wiele rewelacyjnych korzyści, np: zastępuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak również środki chemiczne do dezynfekcji oraz dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj. Artykuł jest niezbędny przy wdrażaniu systemu HACCP.  - Posiada klasę ochronności – IP20 a trwałość promienników UV to 7500h.  - Długość trwania cyklu wynosi 90 sekund.   * **Mikser planetarny KitchenAid Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH biały**:   - wymiary: szer. 287 x gł. 371 x wys. 417 mm,  - wykonany ze stali nierdzewnej i stali cynkowanej  - bezpieczny, skuteczny i wydajny - urządzenie kuchenne do profesjonalnego użytkowania. - wyposażona w nową precyzyjną metalową skrzynię przekładniową, wyłącznik bezpieczeństwa, osłonę i bardzo dużą dzieżę ze stali nierdzewnej, - cynkowy odlew ciśnieniowy, - 1 dzieża ze stali nierdzewnej a 6,9 l, - podnośnik dzieży, - końcówka do globo, mieszadło hakowe, mieszadło płaskie, lej załadowczy, - wyłącznik bezpieczeństwa, - osłona druciana, - precyzyjna metalowa przekładnia, - 10 poziomów prędkości, elektroniczna regulacja prędkości, - moc przyłączeniowa: 0,325 kW / 220-240 V 50-60 Hz, - waga: 12,2 kg.   * **Zestaw mebli do stołówki ze stołem i 6 krzesłami** * **Stół x 4**   Długość: 1800 mm  Wysokość: 750 mm  Szerokość: 800 mm  Grubość blatu: 22 mm  Model: Prostokątny  Podstawa: Stałe nogi  Kolor blatu: Buk  Materiał blatu: Laminat  Kolor stelaża: Czarny  Materiał podstawy: Stal   * **Krzesła x 24**   Wysokość siedziska: 480 mm  Głębokość siedziska: 365 mm  Szerokość siedziska: 375 mm |  |

* **KUCHNIA (pomieszczenie 1) 5,60 x 4,00**

- Położenie terakoty na podłodze lastryko – 22,4 m2

**KUCHNIA (pomieszczenie 2) 5,60 x 2,43**

- Położenie terakoty na podłodze lastryko – 13,6 m2

* **STOŁÓWKA 6,40 x 11,80**

**-** Zdjęcie płytek PCV i położenie terakoty – 75,5 m2

* MALOWANIE ŚCIAN:
* Korytarz – 61,5 m2
* Magazyn – 70,3 m2
* Kuchnia – 32 m2
* Świetlica – 201,2 m2

**ELEKTRYKA**

- gniazda 220 V x5

- gniazda 380 V x 2 (3 fazy)

- włączniki prądu x 3, 1 regulowany do wyciągu wentylacji